УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г. №\_\_\_\_

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Маляр строительный

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

Содержание

[I. Общие сведения 1](#_Toc10060847)

[II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2](#_Toc10060848)

[III. Характеристика обобщенных трудовых функций](#_Toc10060849) 3

[3.1. Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовительных работ к окрашиванию и оклеиванию обоями»](#_Toc10060850) 3

[3.2. Обобщенная трудовая функция «Шпатлевание, окрашивание поверхностей ручным способом и оклеивание плотными обоями»](#_Toc10060851)  6

[3.3. Обобщенная трудовая функция «Шпатлевание, окрашивание поверхностей механизированным способом и оклеивание тонкими обоями и нанесение декоративных материалов в классической технике»](#_Toc10060851)  9

[3.4. Обобщенная трудовая функция «Нанесение декоративных материалов в авторской технике, художественное оформление и реставрация»](#_Toc10060851)  13

[IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта](#_Toc10060853) 18

строительного проектирования

# I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производство малярных работ |  |  |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий | - | - |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение подготовительных работ к окрашиванию и оклеиванию обоями  | 2 | Подготовка рабочего места к окрашиванию и оклеиванию обоями | A/01.2 | 2 |
| Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями | A/02.2 | 2 |
| B | Шпатлевание, окрашивание поверхностей ручным способом и оклеивание плотными обоями | 3 | Выполнение шпатлевания и окрашивания поверхностей ручным способом  | B/01.3 | 3 |
| Оклеивание поверхности плотными обоями  | B/02.3 | 3 |
| С | Шпатлевание, окрашивание поверхностей механизированным способом и оклеивание тонкими обоями и нанесение декоративных материалов в классической технике | 3 | Выполнение шпатлевания поверхностей механизированным способом  | С/01.3 | 3 |
| Оклеивание поверхностей тонкими бумажными, текстильными обоями, фотообоями и фресками | С/02.3 | 3 |
| Нанесение декоративных материалов на поверхность | С/03.3 | 3 |
| D | Нанесение декоративных материалов в авторской технике, художественное оформление и реставрация | 4 | Приготовление окрасочных составов и окрашивание поверхностей в два и более тона | D/01.4 | 4 |
| Художественное оформление поверхностей | D/02.4 | 4 |
| Выполнение декорирования поверхностей в авторском стиле | D/03.4 | 4 |
| Реставрация декорированных, окрашенных или оклеенных обоями поверхностей | D/04.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение подготовительных работ к окрашиванию и оклеиванию обоями | Код | A | Уровень квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр строительный 2-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа[[3]](#endnote-3)Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда[[4]](#endnote-4)Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров[[5]](#endnote-5)Лица не моложе восемнадцати лет[[6]](#endnote-6)Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте[[7]](#endnote-7)Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений[[8]](#endnote-8) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС[[9]](#endnote-9) | § 95 | Маляр строительный 2-го разряда |
| ОКПДТР[[10]](#endnote-10) | 13450 | Маляр |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка рабочего места к окрашиванию и оклеиванию обоями | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения малярных работ |
| Подготовка рабочего места к началу смены и его уборка в конце смены в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности |
| Проверка наличия и исправности оборудования, инструментов, применяемых при проведении малярных работ |
| Проверка исправности электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места для работы в условиях недостаточной освещенности |
| Транспортировка и складирование строительных материалов, в том числе посредствам управления грузоподъемными механизмами |
| Уход за инструментами и оборудованием |
| Необходимые умения | Оценивать безопасность организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности |
| Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии |
| Выбирать необходимые инструменты для проведения малярных работ |
| Управлять грузоподъемным механизмом в процессе подачи материалов в зону производства малярных работ |
| Оценивать исправность электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места в условиях недостаточной освещенности |
| Выбирать способы и места складирования строительных материалов в зоне производства малярных работ |
| Применять требования к уходу за инструментами и оборудованием |
| Применять требования производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Применять средства индивидуальной защиты при проведении малярных работ |
| Необходимые знания | Требования к организации рабочего места при проведении малярных работ |
| Порядок подготовки инструментов, оборудования и расходных материалов для проведения малярных работ |
| Правила транспортировки и складирования строительных материалов в пределах рабочей зоны |
| Перечень и правила эксплуатации оборудования, инструментов, применяемых при проведении малярных работ |
| Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, используемых для безопасного проведения малярных работ |
| Порядок проверки целостности и качества строительных материалов |
| Правила ухода за инструментами и оборудованием |
| Нормы освещенности рабочих мест  |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Очистка поверхностей |
| Удаление старой краски, шпатлевки, штукатурки с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |
| Установка защитных материалов для предохранения поверхностей от набрызгов составов |
| Приготовление растворов для шпатлевания |
| Грунтование поверхностей разного типа для последующего шпатлевания |
| Необходимые умения | Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей |
| Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей |
| Применять способы удаления старой краски, шпатлевки, штукатурки и расшивки трещин и расчистки выбоин |
| Применять защитные материалы для предохранения поверхностей от набрызгов составов |
| Использовать проявочный свет для осуществления малярных работ  |
| Применять технологию приготовления составов для шпатлевания |
| Применять технологию грунтования поверхности в зависимости от типа грунтовочных составов |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Правила подготовки поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями |
| Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений для отчистки поверхностей |
| Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений для грунтования поверхностей  |
| Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения строительных пылесосов и компрессоров |
| Способы и правила предохранения поверхностей от набрызгов различных составов |
| Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах |
| Технология грунтования поверхностей |
| Виды и свойства основных грунтовочных составов |
| Правила применения грунтовочных составов |
| Правила и технология приготовления составов для шпатлевания  |
| Виды и основные свойства составов для шпатлевания |
| Эксплуатационные характеристики затворенного состава и принципы влияния на состав грязной тары |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Шпатлевание, окрашивание поверхностей ручным способом и оклеивание плотными обоями  | Код | B | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр строительный 3-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев проведения малярных работ |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажаПрохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны трудаПрохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотровЛица не моложе восемнадцати летОбучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высотеНаличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 96 | Маляр строительный 3-го разряда |
| ОКПДТР | 13450 | Маляр |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение шпатлевания и окрашивания поверхностей ручным способом  | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную |
| Шлифование и обеспыливание поверхности ручным способом |
| Выполнение грунтования поверхности |
| Окрашивание поверхности ручным способом |
| Необходимые умения | Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия |
| Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную |
| Читать чертежи |
| Использовать проектно-сметную документацию |
| Выбирать способы разравнивания шпатлевочных составов в соответствии с требованиями к категории качества поверхности |
| Выбирать проявочный свет для выполнения шпатлевания, ошкуривания, обеспыливания и грунтования поверхности |
| Подбирать абразивные материалы и инструментов. |
| Подбор грунтовочные составы |
| Использовать проявочный свет для определения категории качества поверхности |
| Пользоваться инструментом и оборудованием для окрашивания поверхности ручным способом |
| Выбирать материалы и инструменты для выполнения окрашивания поверхности ручным способом |
| Применять технологию окрашивания поверхности ручным способом |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания |
| Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для финишного выравнивания |
| Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для приготовления и нанесения шпатлевочных составов |
| Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов |
| Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную |
| Устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов |
| Категории качества поверхностей в соответствии тредованиями нормативно-технической документацией, в зависимости от типов финишных покрытий |
| Технология окрашивания поверхности ручным способом |
| Виды и основные свойства грунтовочных составов |
| Правила нанесения грунтовочных составов ручным и механизированным способом |
| Способы и правила выполнения шлифовальных работ |
| Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхности плотными обоями  | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Приготовление клеевых составов |
| Оклеивание поверхности плотными обоями |
| Необходимые умения | Выбирать клеевые составы для работы с плотными обоями |
| Применять технологию приготовления клеевых составов для работы с плотными обоями |
| Подбирать плотные обои  |
| Осуществлять подгонку рисунка |
| Применять технологию оклеивания обоев, обеспечивая прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности обоев |
| Использовать инструменты и расходные материалы при оклеивании поверхностей плотными обоями |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Типы клеевых составов для оклеивания поверхностей плотными обоями  |
| Типы плотных обоев и особенности работы с плотными обоями |
| Перечень и правила работы с инструментами и материалами для оклеивания поверхностей плотными обоями |
| Технология приготовления клеевых составов для работы с плотными обоями |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Шпатлевание, окрашивание поверхностей механизированным способом и оклеивание тонкими обоями и нанесение декоративных материалов в классической технике | Код | С | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр строительный 4-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года проведения малярных работ |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажаПрохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны трудаПрохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотровЛица не моложе восемнадцати летОбучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высотеНаличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 97 | Маляр строительный 4-го разряда |
| ОКПДТР | 13450 | Маляр |

**3.3.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение шпатлевания поверхностей механизированным способом | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выполнение шпатлевания механизированным способом (аппарат безвоздушного распыления и шнековые аппараты) |
| Выполнение шлифования и обеспыливания с использованием шлифовального оборудования  |
| Выполнение грунтования поверхности с использование средств механизации (воздушным или безвоздушным способ распыления) |
| Необходимые умения |  Применять технологию шпатлевания поверхностей механизированным способом |
| Выбирать абразив для шлифовального оборудования |
| Выбирать форсунки (сопел) для распыления составов для механизированного использования |
| Выбирать материалы для механизированного распыления |
| Выбирать и применять инструменты для снятия материалов с поверхности |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Техника безопасности при работе с оборудованием высокого давления |
| Технология шпатлевания поверхностей механизированным способом |
| Устройство, правила эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования для механизированного шпатлевания и шлифовального оборудования |
| Виды и правила эксплуатации инструментов для механизированного шпатлевания |
| Способы и правила выбора материалов для механизированного шпатлевания |
| Правила и способы астройки давления и подбора форсунок (сопел) для правильного раскрытия «факела» пистолета аппарата безвоздушного распыления |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

**3.3.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхностей тонкими бумажными, текстильными обоями, фотообоями и фресками | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оклеивание поверхностей тонкими бумажными обоями |
| Оклеивание поверхностей фотообоями и фресками |
| Оклеивание поверхностей тканевыми обоями |
| Выполнение пакетного раскроя обоев на станке |
| Выполнение раскроя обоев ручным способом |
| Необходимые умения | Применять технологию оклеивания поверхностей тонкими бумажными, тканевыми обоями, фотообоями и фресками |
| Применять технологию раскроя обоев ручным способом |
| Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Технология оклеивания поверхностей тонкими бумажными, тканевыми обоями, фотообоями и фресками |
| Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ |
| Принципы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями |
| Устройство и принцип действия машин и станков для пакетного раскроя обоев |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

**3.3.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Нанесение декоративных материалов на поверхность | Код | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Нанесение декоративных материалов в классических техниках |
| Подготовка образца (выкраса) из декоративных материалов в классических техниках |
| Необходимые умения | Использовать инструменты для выполнения декоративных работ |
| Оценивать готовность поверхности для выполнения декоративных работ |
| Применять способы защиты поверхностей лаками или восками |
| Применять технологию ручной корректировки цвета в пределах 3 тонов |
| Применять технологию нанесения декоративных материалов |
| Применять правила подготовки образца (выкраса) из декоративных материалов в классических техниках |
| Воспроизводить эффект и цвет на поверхности по ранее подготовленному образцу (выкрасу)  |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Типы декоративных материалов |
| Классические техники выполнения декоративных работ |
| Принципы оценки поверхности перед началом декоративных работ |
| Способы быстрой корректировки поверхности для конкретного декоративного материала. |
| Требования к влажности и температуре воздуха в помещении для проведения декоративных работ |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Нанесение декоративных материалов в авторской технике, художественное оформление и реставрация | Код | D | Уровень квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Маляр строительный 5-го разрядаМаляр строительный 6-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащихилиСреднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет проведения малярных работ для рабочего с образованием по программам профессионального обученияине менее одного года проведения малярных работ для рабочего со средним профессиональным образованием |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажаПрохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны трудаПрохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотровЛица не моложе восемнадцати летОбучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высотеНаличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7131 | Маляры и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 98 | Маляр строительный 5-го разряда |
| § 99 | Маляр строительный 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13450 | Маляр |
| ОКСО[[11]](#endnote-11) | 2.08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| 2.08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |

**3.4.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Приготовление окрасочных составов иокрашивание поверхностей в два и более тона  | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Окрашивание поверхности в два и более тона с плавным переходом |
| Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех |
| Необходимые умения | Подбирать цвета в соответствии с техническим заданием |
| Применять технологию смешивания цветов для получения плавного перехода |
| Применять технику выполнения плавного перехода цвета |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Технология окрашивания поверхности в два и более тона с плавным переходом |
| Способы и правила подбора цвета |
| Правила обращения с колорантами (красителями) и способы дозировки цвета |
| Способы и приемы получения плавного перехода цвета с использованием инструментов ручного нанесения краски и средств механизации |
| Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами |
| Принципы оценки качества малярных работ |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

**3.4.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Художественное оформление поверхностей | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выполнение художественной росписи поверхностей ручным способом и при помощи аэрографа |
| Выполнение декоративного лакирования |
| Выполнение орнаментальной росписи в несколько тонов |
| Выполнение объемной  |
| Необходимые умения | Применять технологию формирования на обрабатываемой поверхности рельефа и фактурного окрашивания с использованием специального инструмента |
| Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием |
| Пользоваться инструментом и оборудованием для лакирования поверхностей |
| Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам |
| Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи |
| Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия |
| Правила и способы составления тональной гаммы |
| Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования |
| Виды росписей и шрифтов |
| Способы и приемы росписи поверхностей |
| Принципы оценки качества художественной отделки поверхностей |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

**3.4.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение декорирования поверхностей в авторском стиле | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Создание авторских техник нанесения декоративных материалов  |
| Разработка сложных эффектов, сочетание техник и способов работы с декоративными материалами |
| Выполнение работ по созданию рельефов и декорированию поверхностей в авторском стиле |
| Приготовление составов для тонирования и лессировок |
| Обработка поверхностей составами для использования в мокрых зонах  |
| Проведение модификации материалов (улучшение свойств материалов) |
| Необходимые умения | Применять технологии золочения, серебрения, патинации и состаривания поверхностей. Тнирование и лессировки |
| Применять технологию имитации натуральных материалов на поверхности - камня, металла, дерева и тд. |
| Применять составы для золочения, серебрения, патинации и состаривания поверхностей.  |
| Применять технологию приготовления составов для тонирования и лессировок |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Материаловедение и способы составления цвета |
| Техника безопасности при работе с декоративными составами и их компонентами  |
| Технологии золочения, серебрения, патинации и со состаривания поверхности |
| Способы имитации реалистичных натуральных материалов |
| Способы и правила защиты декоративных эффектов в мокрых зонах  |
| Способы модификации материалов для улучшения характеристик  |
| Способы изготовления, нарезки и монтажа трафаретов |
| Технология приготовления составов для тонирования и лессировок |
| Принципы оценки качества поверхностей, после выполнение декоративных работ |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

**3.4.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Реставрация декорированных, окрашенных или оклеенных обоями поверхностей | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Ремонт сколов, вздутий, трещин на окрашенных и декорированных поверхностях |
| Удаление пятен с поверхностей и обоев |
| Повторное окрашивание поверхностей |
| Реставрация художественной росписи |
| Замена обоев |
| Необходимые умения | Выбирать технологию ремонта сколов, вздутий, трещин окрашенных и задекорированных поверхностей |
| Выбирать способы удаления различных видов пятен с окрашенных и оклеенных обоями поверхностей |
| Применять технологию окрашивания отремонтированных поверхностей |
| Применять технологию замены обоев |
| Подбирать цвета и применять технологию реставрации художественной росписи |
| Применять требования производственной санитарии при выполнении малярных работ  |
| Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении малярных работ |
| Применять СИЗ при выполнении малярных работ |
| Необходимые знания | Виды дефектов окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями |
| Способы заделки сколов, трещин на окрашенных и задекорированных поверхностях |
| Способы удаления пятен с окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями |
| Правила подбора цвета и технология реставрации художественной росписи |
| Способы и технология окрашивания ремонтируемых поверхностей |
| Правила замены обоев |
| Нормы освещенности рабочих мест |
| Правила проведения и технологические требования к проведению малярных работ на высоте |
| Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении малярных работ |
| Опасные и вредные производственные факторы при проведении малярных работ |
| Правила производственной санитарии при проведении малярных работ |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях– разработчиках профессионального стандарта

**4.1.Ответственная организация-разработчик**

|  |
| --- |
| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва |
| Председатель Ишин Александр Васильевич |

**4.2. Наименования организаций-разработчиков**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Ассоциация «Национальное объединение строителей», город Москва |
| 2 | ООО «КНАУФ ГИПС», город Красногорск, Московская область |
| 3 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| 4 | ООО «Центр исследований», город Москва |
| 5 | «ШКОЛА МАЛЯРОВ» Сергея Гапченко, город Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный № 65974), действует до 1 марта 2028 г. [↑](#endnote-ref-3)
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г. [↑](#endnote-ref-4)
5. Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г. [↑](#endnote-ref-5)
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г.№ 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации. [↑](#endnote-ref-6)
7. Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует до 31 декабря 2025 г. [↑](#endnote-ref-7)
8. Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г. [↑](#endnote-ref-8)
9. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». [↑](#endnote-ref-9)
10. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-10)
11. Общероссийский классификатор специальностей по образованию. [↑](#endnote-ref-11)